
Δήμος Ορεστιάδας

Τίτλος: Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην τ.κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας, στο Δήμο Ορεστιάδας)

Αρ. μελέτης: 43 / 2017



ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για τη: Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ στην τ.κ. Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – βραχείας φιλοξενίας και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – βραχείας φιλοξενίας, στο Δήμο Ορεστιάδας)


Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Ορεστιάδας αναθέτει τη μελέτη εφαρμογής ενός διωρόφου κεραμοσκεπούς κτιρίου που θα διαθέτει δύο (2) πτέρυγες ως εξής:
Η πρώτη πτέρυγα θα χρησιμεύει ως: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) –ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 
Η δεύτερη πτέρυγα θα χρησιμεύει ως «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»  
Το κτίριο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού – κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» καθώς και του εκάστοτε ισχύοντα κανονισμού πυροπροστασίας.
Το κτίριο θα είναι σύμφωνο με τους όρους δόμησης, ως αυτοί αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. 
Όλοι οι χώροι του, πρέπει να είναι προσπελάσιμοι από όλους τους χρήστες και να έχουν δάπεδο αντιολισθητικό που να καθαρίζεται εύκολα.
Αναλυτικά τεχνικά στοιχεία δίνονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης 



Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η εκπόνηση των μελετών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και διατάξεις:

(1) Οι διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
(2) Η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 
(3) Η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε η Α΄ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 
(4) Η υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε η Β΄ Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 
(5) η με Α.Π. 31705/06-08-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης που ανατίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.3 του ν.3463/2006» 
(6) η παραγρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(7) το Π.Δ. 541/1978 (ΦΕΚ-116 Α') «Περί Κατηγοριών Μελετών» 
(8) η με Α.Π. Δ15γ/οικ/3676/04-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013» 
(9) Τo Π.Δ 138/2009 και το Ν.4278/2014 άρθρο 59 για την περίοδο 21-3-2014 εως 20-3-2016’

Επίσης θα ληφθεί υπόψη η απόφαση: Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9-10–2001 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.




Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Συντάχθηκε βάσει των αποφάσεων Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με α.π. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 (ΦΕΚ 1162Β/22-8-2005), ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 (ΦΕΚ 58Β/24-1-2006) και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 (ΦΕΚ 900Β/12-7-2006) 
Έτος 2017 (τκ) = 1,203

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η αμοιβή για την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Άρθρο ΟΙΚ.1Α, παρ. 1, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361):




Α=      1,06 

Όπου: 
κ=2,10 (Έργο κατηγορίας ΙΙΙ, ΟΙΚ.1.1, παρ. 7, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
μ=50 (Έργο κατηγορίας ΙΙΙ, ΟΙΚ.1.1, παρ. 7, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
Ε=840 m2 
ΤΑο=9,75 (ΟΙΚ.1.1, παρ. 7 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
ΣΒν=1,00 (ΟΙΚ.1.1, παρ. 7 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
ΣΑ=1 (ΟΙΚ.1.1, παρ. 7 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
τκ=1,203

Επομένως:



Α=      1,06 

Προκύπτει:  Α = 55.341,26 ευρώ
Για την παρούσα κατηγορία και δεδομένου ότι θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής, θα είναι (ΟΙΚ 5Α, παρ. 5 και παρ. 15, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361): 

ΑΑΡΧΙΤ = Α*40%=55.341,26*0,4 = 22.136,50 € 

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η αμοιβή για την σύνταξη της στατικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Άρθρο ΟΙΚ.2.1, παρ. 1, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361):

	


Α=    1,06 

Όπου: 
κ=3 (Έργο κατηγορίας IΙΙ, ΟΙΚ.2.1, παρ. 7, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
μ=37 (Έργο κατηγορίας ΙΙΙ, ΟΙΚ.2.1, παρ. 7, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
Ε=840 m2 
ΤΑο=9,75 (ΟΙΚ.2.1, παρ. 6 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
Σστ=0,30 (ΟΙΚ.2.1, παρ. 6 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
ΣΒν=1 (ΟΙΚ.2.1, παρ. 6 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
τκ=1,203 
Επομένως:
	


Α =    1,06 

Προκύπτει:  Α = 20.478,69 ευρώ

Για την παρούσα κατηγορία και δεδομένου ότι θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής, θα είναι (ΟΙΚ 5, παρ. 5, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ . ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361):

ΑΣΤΑΤ = 40%*Α=20.478,69*0,4 = 8.191,48 € 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η αμοιβή για την σύνταξη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Άρθρο ΟΙΚ.3Α, παρ. 1, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361):




Α=    1,06 


Όπου: 
κ=2,30 (Έργο κατηγορίας ΙΙ, ΟΙΚ.3.1.Α, παρ. 9, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
μ=45,00 (Έργο κατηγορίας ΙΙ, ΟΙΚ.3.1.Α, παρ. 9, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
Ε=840 m2 
ΤΑο=9,75 (ΟΙΚ.1.1, παρ. 7 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
ΣΒν=1 (ΟΙΚ.1.1, παρ. 7 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
ΣΗΜ=0,27 (ΟΙΚ.3Α.1, παρ. 8 για μικρής κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.3316/2005) 
τκ=1,203

Επομένως: 




Α =       1,06 

Προκύπτει:  Α = 19.046,43 ευρώ

Για την παρούσα κατηγορία και δεδομένου ότι θα εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής, θα είναι (ΟΙΚ 5, παρ. 5, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 όπως βελτιώθηκε με την αριθ. πρωτ. απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361):

ΑΗΜ = 40% *Α=19.046,43 *0,4 = 7.618,57 € 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ
Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 
Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο: 
		Α = ΣΑi * β * τκ	  όπου:
 	ΣAi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 
	β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

		                                       
	κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ = 0,40 και μ = 8,00, τκ = 1,203

Προκύπτει β = 1,73 % ή 0,0173

5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Για τεύχη δημοπράτησης η αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης είναι (σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7 Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257) το 8% της αμοιβής.


6. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ – ΦΑΥ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΜΕΛΕΤΗ
	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	ΣΑΥ - ΦΑΥ
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	22.136,50
	1.770,92
	460,43
	24.367,85

	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	8.191,48
	655,32
	170,38
	9.017,18

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	7.618,57
	609,49
	158,47
	8.386,53

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
	41.771,56

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	6.265,73

	ΣΥΝΟΛΟ
	48.037,29

	ΦΠΑ 24%
	11.528,95

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	59.566,24





	Ορεστιάδα 28/11/2017

Ο συντάξας
[bookmark: _GoBack]


Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός




	Ορεστιάδα 28/11/2017

Ο Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών



Σαράντης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
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